스마트 팜 현장 테스트 보고서

통신 연결 확인

Ver	1.0

작성자	김광수

작성일	2023-02-28.월

결재자

결재일

확인

목적	농가와 비닐하우스 간 데이터(사진) 통신 및 전송 상태 확인

평가자	노기섭 교수님 외 4명(신종호, 박태영, 김광수, 서강산)	평가일시	2023년 2월 27일 월요일 14:00

장소
1	장소명	비닐하우스
	소재지	충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산리 625
	사용 목적	각종 수치(습도, 온도, 조도, 질병 여부 등)들이 산출되어 송신되는 장소
2	장소명	농가
	소재지	충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산리 343-1
	사용 목적	실제로 고객이 산출된 값들을 수신 받는 장소

Ver	내용	작성자	작성일
1.0	최초 작성	김광수	2023-02-28

변경 이력

확인 사항

*P=Pass(통과), F=Fail(실패), B=Block(확인불가)

분류			내용	결과	문제	비고
대	중	소
통신	Rasp- berry Pi 통신	Wi-Fi 유효거리 확인	농가에서 공유기를 통하여 Wi-Fi 송신	P		핫스팟 사용
			기타 장치로 비닐하우스에서 농가 Wi-Fi 수신	P
			Raspberry Pi 에서 농가 Wi-Fi 수신	F	Wi-Fi가 잡히지만, 연결 불가	송신지를 농가로 변경
		주변 모듈 작동	전력 확인	P
			카메라 모듈 작동 확인	P
			모터 동작 확인	P
		동작신호 송·수신	스마트 팜 홈페이지에서 이미지 캡처 신호 송신	P
			Raspberry Pi 에서 이비지 캡처 신호 수신	P
			수신된 신호에 대한 모터 동작 확인	P
			수신된 신호에 대한 카메라 동작 확인	P
	데이터 송·수신	이미지	Raspberry Pi 에서 사진 데이터 송신	P
			스마트 팜 홈페이지에서 사진 데이터 수신	P
			수신된 이미지 값 확인	F	비정상적 이미지 수신

1. Wi-Fi 통신 문제

- 집에서 비닐하우스까지 공유기를 통하여 Wi-Fi를 전달했을 때, Raspberry Pi 에서 잡히지 않는 문제.

2. 서버로 전송되는 이미지 정보 문제

- 서버로 이미지 값(파일)이 제대로 가는 것까지는 확인했으나, 전달되는 이미지 값 자체에 문제.

- 전달되는 이미지가 아예 흰색으로 나오거나 흰색 바탕에 녹색 실루엣이 있는 이미지가 전달

정리